<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="1X19">
<description>&lt;h3&gt;Plated Through Hole -19 Pin&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:19&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_19&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
<package name="1X19_NO_SILK">
<description>&lt;h3&gt;Plated Through Hole -19 Pin No Silk&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:19&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Pin pitch:0.1"&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;CONN_19&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ESP32_WROOM_V4_GPIO">
<description>&lt;h3&gt; ESP32 WROOM v4 - GPIO 2x19 Pin Connection&lt;/h3&gt;</description>
<pin name="1-VDD33" direction="pwr"/>
<pin name="2-EN" direction="pas"/>
<pin name="3-SENSOR-VP" direction="pas"/>
<pin name="4-SENSOR-VN" direction="pas"/>
<pin name="5-IO34"/>
<pin name="6-IO35"/>
<pin name="7-IO32"/>
<pin name="8-IO33"/>
<pin name="9-IO25"/>
<pin name="10-IO26"/>
<pin name="11-IO27"/>
<pin name="12-IO14"/>
<pin name="13-IO12"/>
<pin name="14-GND@3" direction="pwr"/>
<pin name="15-IO13"/>
<pin name="16-SD2" direction="pas"/>
<pin name="17-SD3" direction="pas"/>
<pin name="18-CMD" direction="pas"/>
<pin name="19-EXT_5V" direction="pwr"/>
<pin name="CLK-20" direction="pas"/>
<pin name="SD0-21" direction="pas"/>
<pin name="SD1-22" direction="pas"/>
<pin name="IO15-23"/>
<pin name="IO2-24"/>
<pin name="IO0-25"/>
<pin name="IO4-26"/>
<pin name="IO16-27"/>
<pin name="IO17-28"/>
<pin name="IO5-29"/>
<pin name="IO18-30"/>
<pin name="IO19-31"/>
<pin name="GND@2-32" direction="pwr"/>
<pin name="IO21-33"/>
<pin name="RXD0-34" direction="pas"/>
<pin name="TXD0-35" direction="pas"/>
<pin name="IO22-36"/>
<pin name="IO23-37"/>
<pin name="GND@1-38" direction="pwr"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ESP32_V4_GPIO" prefix="J" uservalue="yes">
<description>&lt;h3&gt;ESP32 WROOM v4 GPIO 2x19&lt;/h3&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ESP32_WROOM_V4_GPIO"/>
</gates>
<devices>
<device name="1X19" package="1X19">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1-VDD33" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10-IO26" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11-IO27" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12-IO14" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13-IO12" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14-GND@3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15-IO13" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16-SD2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17-SD3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18-CMD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19-EXT_5V" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2-EN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3-SENSOR-VP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4-SENSOR-VN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5-IO34" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6-IO35" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7-IO32" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8-IO33" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9-IO25" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK-20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1-38" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2-32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="IO0-25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="IO15-23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="IO16-27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="IO17-28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="IO18-30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IO19-31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IO2-24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="IO21-33" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="IO22-36" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IO23-37" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IO4-26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="IO5-29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD0-34" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="SD0-21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SD1-22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD0-35" pad="35"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="1X19_NO_SILK" package="1X19_NO_SILK">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1-VDD33" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="10-IO26" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="11-IO27" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="12-IO14" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="13-IO12" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="14-GND@3" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="15-IO13" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="16-SD2" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="17-SD3" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="18-CMD" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="19-EXT_5V" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="2-EN" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="3-SENSOR-VP" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="4-SENSOR-VN" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="5-IO34" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="6-IO35" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="7-IO32" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="8-IO33" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="9-IO25" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="CLK-20" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@1-38" pad="38"/>
<connect gate="G$1" pin="GND@2-32" pad="32"/>
<connect gate="G$1" pin="IO0-25" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="IO15-23" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="IO16-27" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="IO17-28" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="IO18-30" pad="30"/>
<connect gate="G$1" pin="IO19-31" pad="31"/>
<connect gate="G$1" pin="IO2-24" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="IO21-33" pad="33"/>
<connect gate="G$1" pin="IO22-36" pad="36"/>
<connect gate="G$1" pin="IO23-37" pad="37"/>
<connect gate="G$1" pin="IO4-26" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="IO5-29" pad="29"/>
<connect gate="G$1" pin="RXD0-34" pad="34"/>
<connect gate="G$1" pin="SD0-21" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SD1-22" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TXD0-35" pad="35"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
